**اختلال،** ایجاد نشانک‌های غیر مطلوب در دستگاه گیرنده یا مختل‌شدن ارتباط به‌وسیلۀ امواج مزاحم که سبب کم‌شدن اثر دستگاه‌های مخابراتی و ردیابی امواج شود (دفتر واژه‌گزینی نظامی ستاد کل نیروهای مسلح، 1392: 49). در بهره‌برداری از امواج الکترومغناطیس در شبکه‌های ارتباطی، هرگونه عاملی که باعث کاهش کارایی دستگاه‌های ارتباطی و غیر ارتباطی شود و دریافت اطلاعات را در گیرنده مشکل و یا غیرِممکن سازد، اختلال نامیده می‌شود. این اختلال، می‌تواند عمدی و یا غیر عمدی باشد. در دوران دفاع مقدس از این امواج، باهدف ایجاد اختلال در ارتباطات رادیویی هم ازطرف ارتش عراق و هم از طریق ارتش ایران استفاده شد که می‌توان به پخش پارازیت، شنود و فریب الکترونیکی، استفاده از سامانه‌های اخلال‌گر، جهت‌یاب‌های مختلف، رادارها و سامانه‌های کشف و رهگیری مطابق طرح‌های عملیاتی به‌کارگرفته اشاره کرد. اختلال‌های صورت‌گرفته، باعث آسیب‌زدن به سامانه‌های مخابراتی، پشتیبانی الکترونیکی و جنگ‌افزارها می‌شدند و نقش مؤثری در پشتیبانی از عملیات‌ها داشتند (پارساجو، 1399: 2). یکی از وظایف اداره ششم ستادمشترک ارتش، در دفاع مقدس، تخصيص فركانس در باندهاي نظامي و تجاري به نیروهای تابعه ارتش و كنترل و مراقبت و نظارت بر نحوه استفاده صحيح از شبكه‌هاي مخابراتي و رعايت مقررات راديويي و جلوگيري از تداخل فركانس و اختلال در شبكه‌هاي ارتباطي راديويي نيروهاي مسلح بود. گردان 402 جنگال نیروی زمینی در دفاع مقدس با توجه به شرح وظایفش، اقداماتی از قبیل هدايت و اداره يگان‌هاي عملياتي در زمينه جنگ الکترونیک، شنود و ضبط سامانه‌هاي ارتباطي خودی و دشمن، اجراي برنامه‌هاي جمينگ (پخش پارازيت)، استقرار تيم‌هاي شنود در مناطق عملیاتی نیروی زمینی ارتش، جلوگيري از ايجاد اختلال و اجراي به‌موقع تدابير پيشگيري و همچنين حفظ امنيت شبكه مخابرات و جلوگيري و شناسايي هرگونه تخلف در شبكه را به عهده داشت (عظیم‌زاده تبریزی، 1395: 17). **مآخذ:** پارساجو، محمود، مصاحبه کتبی، 1399؛ دفتر واژه‌گزینی نظامی، فرهنگ واژه‌های نظامی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دفتر پنجم، ستاد کل نیروهای مسلح، 1375‌- 1392؛ عظیم‌زاده ‌تبریزی، ابراهیم، مخابرات نیروی زمینی ارتش در دفاع مقدس، هیئت معارف جنگ شهید سپهبد صیاد شیرازی، 1395.